Widok patrząc stojąc od środka ekspozycji na ścianę krótszą o długości 4m.

Lewa strona to początek Prawa strona to narożnik z zapleczem

400 cm

100 cm

70 cm

280 cm

170 cm

210 cm

Te pole będzie się łączyło z drugą ścianą i nie będzie widoczne.

10 cm

80 cm

80 cm

80 cm

20 cm

40 cm

20 cm

20 cm

20 cm

60 cm

Pasek led zabudowany w mlecznej osłonie

Wejście wnęka ale bez drzwi

Inna ścianka (moduł)

Widok patrząc i stojąc od środka ekspozycji na ścianę dłuższą o długości 6m.

Lewa strona to narożnik z zapleczem ale są na niej okienka Prawa strona to koniec ekspozycji

Napisy wycięte – podświetlane na każdym module

100 cm

100 cm

70 cm

5 cm

5 cm

80 cm

80 cm

170 cm

70 cm

10 cm

80 cm

80 cm

170 cm

10 cm

10 cm

20 cm

20 cm

40 cm

40 cm

20 cm

20 cm

Pasek led zabudowany w mlecznej osłonie

Narożnik schowek innych rozmiarów okienko

Te pole będzie się łączyło z drugą ścianą i nie będzie widoczne .

20cm.

100 cm.

100 cm.

Uwaga ! szerokość drzwi tzn. przejścia jest 60cm. Ale górą pozostaje połączone z innymi ściankami. oraz ościeżnicą z jednej strony.

100 cm.

80 cm.

20 cm.

20 cm.

60 cm.

78 cm.

20 cm.

20cm.

10 cm.

90 cm.

100 cm.

100 cm.

100 cm.

100 cm.

100 cm.

**Grubość tej płyty ok. 2 cm. Dla tego jest 78cm aby było 2 cm na zakładkę.**

Wymiar okienka szer. 5cm. X wys. 10cm

Wymiar przerwy pomiędzy okienkami 1cm. (pomiędzy szerokością i wysokością okienek .

Ilość okienek na wysokości jednego boku : 25szt.

Ilość okienek na wysokości jednego boku : 9szt.

Razem jeden bok biurowca ma: 225 szt. x 4 boki

10cm.

5cm.

1cm.

1cm.

55cm.

280cm.

55cm.

1. Wszystkie elementy lakierowane bez łączeń na kolor biały półpołysk w środku okienka również
2. W każdym okienku dookoła obramowania w środku podświetlenie led,
3. Podświetlenie led pasek na dole modułu , zaznaczonym kolorem niebieskim na każdym module,
4. Led we wszystkich modułach kolor biały zimny
5. Plecy modułów zaślepione płytą białą meblarską lub płytą białą pilśniową tak aby można było odkręcić płytę i zmontować wszystkie moduły.

Łączenia czyli skręcania modułów nie może być widać jedynie mogą być zaślepki na plecach tak aby odkręcić płytę.

1. Napisy muszą być wyfrezowane na górnej części płyty oraz polakierowane.

Za napisem musi być biała płyta plexi lub inne tworzywo oraz kawałek plexi niebieskiego pod X w naszym logo.

Za plexi podświetlenie led tak aby napisy były podświetlone w 100%

Napisy na każdym module oprócz 2 sztuk narożnych gdzie jest schowek. Razem wszystkich napisów tzn. modułów na 8 sztukach.

1. Każda ekspozycja od góry powinna być zaślepiona płytą białą np. pilśniową tak aby niebyło nic widać z góry. Również biurowiec.
2. Biurowiec wycięte okienka szer. 5cm. X wys. 10cm. , krawędzie okienek od środka i od czoła biurowca polakierowane w półpołysk.

Grubość płyty najlepiej 12mm.

Od środka przyklejona płyta plexi przezroczysta na taśmy dwustronną w jednym kawałku tzn. 4 sztuki tyle ile mamy boków biurowca .

Do plexi przezroczystej przyklejona na taśmę dwustronną nasza tkanina też w jednym kawałku.

Oraz podświetlenie led na całej wysokości tak aby wszystkie okienka były oświetlone.